**TEHNIČKI OPIS**

**GENERALNE NAPOMENE**

Projektovane zavese uskladjene su sa namenom prostorija. Upotreba je standardna i univerzalna u prostorijama gde se pored vizuelne i toplotne zaštite koriste kao dekorativni element prostora odnosno ambjenta.

Zavese sa plafonskim ili zidnim nosačima moraju biti kvalitetno uradjene od odgovarajućeg materijala prve klase sa odgovarajućim atestima s obzirom na delatnost i značaj objekta.

Primenjeni materijali, sastavni delovi kompleta i sl. moraju biti atestirani kako na funkciju tako i na sredstva za održavanje higijene, čime se dokazuje da se u eksploataciji neće brzo pohabati i deformisati.

Garantni rok i servis moraju biti obezbeđeni.

Ova grupa obuvata sledeće glavne tipove:

***trakaste zavese***

* trakaste - dekorativne zavese odredjenog kvaliteta i boje sa plafonskim nosačima I mehanizmom pokretanja I okretanja namenjene opštim i medicinskim prostorima

***panelne zavese***

* panelne zavese odredjenog kvaliteta i boje sa plafonskim nosačima I mehanizmom pokretanja namenjene medicinskim prostorima i uskladjene sa medicinskim zahtevima (bolesničke sobe, intenzivne nege i sl.)
* sve panelne zavese podrazumevaju u svom sastavu garnisnu I pet ʺvozićaʺ koji se kače u garnišnu i na njih se preko čičak trake veže zavesa – panel peterokanalni

***nabrane zavese***

* nabrane zavese (ili cigovane) odredjenog kvaliteta i boje sa plafonskim nosačima I mehanizmom pokretanja namenjene medicinskim prostorima i uskladjene sa medicinskih zahtevima (intenzivna nega, OP blok i sl.).

Zavese su date opisno za svaku poziciju a investitor i projektant za sve ponudjene zavese uz obavezno dostavljeni uzorak, daju saglasnost.

Osnovni material za zavese treba da ispunjava osnovne zahteve i to:

* da je negoriva
* providna napolje
* bioaktivna
* i termozaštitna

Definitivni izbor materijala I boja materijala i plafonskih nosača bira projektant i investitor pre ugovaranja na osnovu dostavljenih uzoraka koji se arhiviraju.

Isporučilac odnosno izvodjač radova dužan je da sve mere proveri na licu mesta.

U Novom Sadu, novembar 2017 ARHIMONN d.o.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BOJANA ILIJĆ dipl.ing.arh.